# Verwaltungsnetz /24, 255.255.255.0

|  |  |
| --- | --- |
| 192.168.0.10 | PC Schulleitung |
| 192.168.0.20 | PC Sekretariat |
| 192.168.0.30 | PC Mitarbeiter\_SL |
| 192.168.0.250 | Router VLAN 10, Gateway |
| 192.168.0.252 | Switch\_02 |
| 192.168.0.253 | Switch\_01 |

# Unterrichtsnetz /24, 255.255.255.0

DHCP-Bereich: 192.168.1.10 – 192.168.1.200

Subnetzmaske: /24

Leasetime: 12h

Standardgateway: 192.168.1.250

Übergeordnete Domäne: b3-fuerth.local

DNS-Server: 192.168.1.245

|  |  |
| --- | --- |
| 192.168.1.243 | Drucker |
| 192.168.1.244 | DB-Server VLAN 20 |
| 192.168.1.245 | DC VLAN 20 |
| 192.168.1.249 | AP VLAN 20 |
| 192.168.1.250 | Router VLAN 20, Gateway |